**PROSES TEACHING FACTORY PT. BANSHU RUBBER INDONESIA**

FINISHING :

Membersihkan dan merapihkan produk dari sisa material rubber (burry) dengan cara ditarik dan dirapihkan menggunakkan gunting.

CHECKER :

Melakukan pemeriksaan produk hasil proses finishing dengan cara di sortir di pisahkan (OK/NG).

SAMPLING :

Memastikan dan memeriksa produk hasil checker dengan cara di cek 30% dari total 100% .

PACKING :

Mengemas produk hasil dari proses checker & sampling, dengan cara dikemas menggunakkan plastik.

ADMIN :

Mengerjakan laporan hasil dari setiap line,membuat surat jalan delivery,input data inventory card ,serta input checkseet achievement finishing/checker/packing.

HELPER :

Membantu proses delivery serta membongkar barang dari transportasi/mobil dan mendata setiap barang yang masuk dan keluar sesuai surat jalan